<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.127" x2="40.747" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.747" y1="0" x2="40.747" y2="41.199" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.747" y1="41.199" x2="0" y2="41.072" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.072" x2="0" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="00fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="DX4R005HJ5_64">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01fab">
<packages>
<package name="1X08SMD">
<description>M1x08 SMD Header</description>
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="00fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-10" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00fab" package="R1206FAB" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00fab" package="R1206FAB" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="00fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="00fab" package="EFOBM" value="XTAL_RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="00fab" package="2X03SMD" value="CONN_03X2_AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="01fab" package="1X08SMD" value="PINHD-1X8-SMD"/>
<element name="U$4" library="01fab" package="1X08SMD" value="PINHD-1X8-SMD"/>
<element name="U1" library="01fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA328P_TQFPTQFP32-08THIN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="00fab" package="DX4R005HJ5_64" value="CONN_MICRO-USB_1/64">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$4" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U$3" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="P7"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$3" pad="P6"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U$3" pad="P5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U$3" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$4" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U$4" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="P3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
